ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji z dnia 03.08.2017 r.

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów etap 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** |
| **Roboty przygotowawcze** | | | | | |
| **1.** | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, (wytyczenie granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawcza). | km | 0, 90 |  |  |
| **Roboty ziemne** | | | | | |
| **2.** | Roboty ziemne – wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni głębokość średnio 35 cm z częściowym wbudowaniem ziemi w koronę drogi i transportem pozostałego urobku na odległość do 5 km  (900x4,8)x0,35 | m³ | 1512,00 |  |  |
| **3.** | Zdjęcie warstwy humusu z poboczy (900x0,5x2)x0,1 | m³ | 90,00 |  |  |
| **4.** | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 900 x 4,8 | m² | 4320,00 |  |  |
| **Podbudowa** | | | | | |
| **5.** | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm 900 x 4,8 | m² | 4320,00 |  |  |
| **6.** | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 gr. warstwy po zagęszczeniu – 15 cm  900 x 4,8 | m² | 4320,00 |  |  |
| **7.** | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu – 8 cm  900 x 4,8 | m² | 4320,00 |  |  |
| **Nawierzchnia** | | | | | |
| **8.** | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 900 x 4,8 | m² | 4320,00 |  |  |
| **9.** | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70 dla KR 1, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm,  900 x 4,6 | m² | 4140,00 |  |  |
| **10.** | Skropienie między warstwowe  900 x 4,6 | m² | 4140,00 |  |  |
| **11.** | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S50/70 dla KR 1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm  900 x 4,5 | m² | 4050,00 |  |  |
| **Pobocza** | | | | | |
| **12.** | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 wraz z zagęszczeniem – gr. warstwy po zagęszczeniu – 10 cm  (900 x 0,5) x 2 | m² | 900,00 |  |  |
| **Oznakowanie pionowe** | | | | | |
| **13.** | Znaki drogowe średnie typ A, folia odblaskowa drugiej generacji, | szt | 4 |  |  |
| **14.** | Tabliczka drogowa typu „T” | szt | 1 |  |  |
| **15.** | Słupki do znaków drogowych | szt | 4 |  |  |
| **Razem netto** | | | | |  |
| **VAT 23%** | | | | |  |
| **Razem brutto** | | | | |  |