ZAŁACZNIK NR 1 do zapytania ofertowego z dnia 28.10.2016 r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym na potrzeby Urzędu Gminy Gózd**

1. **Parametry techniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | |
| 1. | Rok produkcji | 2016 |
| 2. | Typ nadwozia | sedan lub liftback |
| 3. | Rodzaj jednostki napędowej | benzyna |
| 4. | Rodzaj skrzyni biegów | manualna - 6 stopniowa |
| 5. | Minimalna moc silnika | 140 KM |
| 6. | Maksymalna pojemność silnika | 1500 cm3 |
| 7. | Norma czystości spalin | EU6 |
| 8. | Średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) | poniżej 5,5 l/100 km |
| 9. | Napęd | na oś przednią |
| 10. | Minimalny rozstaw osi | 2650 mm |
| 11. | Kolor auta | srebrny lub czarny metalizowany |
| 12. | Rodzaj i kolor tapicerki | materiałowa, czarna |
| 13. | Minimalna pojemność przestrzeni bagażowej | 1. litrów |

1. **Pozostałe wymagania minimalne:**
2. Układ antypoślizgowy (ABS) z dodatkowymi systemami, jeżeli występują,
3. Układ kontroli trakcji (ESP,VSA, DSTC itp. w zależności od nazewnictwa producenta),
4. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
5. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

Minimum jedno zabezpieczenia antykradzieżowe: Autoalarm, immobiliser itp.

1. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne,
2. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
3. Opony letnie z felgami ze stopów lekkich (4szt) rozmiar min. 17”
4. Dodatkowy komplet opon zimowych z felgami stalowymi (4szt) wraz z kołpakami rozmiar min. 16”
5. Systemy ułatwiające parkowanie z tyłu i z przodu (czujniki parkowania),
6. Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy,
7. Fotele z regulacją wysokości oraz pochylenia oparcia kierowcy i pasażera oraz regulacją na odcinku lędźwiowym,
8. Radio samochodowe wraz z systemem nagłośnienia,
9. Komputer pokładowy z dotykowym wyświetlaczem o rozmiarze min 6,5”,
10. Kierownica wielofunkcyjna z obsługą telefonu, radia i komputera pokładowego,
11. Fabrycznie przyciemniane tylne szyby,
12. Gwarancja podstawowa – minimum 2 lata bez limitu kilometrów,
13. Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 12 lat,
14. Gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 3 lata.
15. Wykonawca zapewni Zamawiającemu na oferowany samochód pełen pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW i ASSISTANCE na okres 12 miesięcy.
16. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne samochodu wykonywane będą przez Serwis Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.
17. **Wymagany termin realizacji zamówienia.**

Termin dostawy samochodu do siedziby zamawiającego: do 14 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego musi być wliczona w cenę oferty.